(footprint "SW_SPST_G-105-0513"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5 0 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7d31e0c3-1c02-4fd1-951e-c66253222a70")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.1)
			)
		)
	)
	(property "Value" "G-105-0513"
		(at 0 1 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "12876faa-7e1b-4eb5-b8c8-9c82b975e01c")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "8b96ede0-1c57-4796-b49e-0a35dd831fd5")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "b91a2d73-7307-42a5-aec6-660c7cb78e97")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_rect
		(start -4.19 -3.175)
		(end 4.19 3.175)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "570ca536-7cb8-4ce8-a65e-101ad4af6672")
	)
	(fp_rect
		(start -1.905 -5.99)
		(end 1.905 -3.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "42c0a6d2-ac22-4efd-81cf-c599d0fa8d89")
	)
	(fp_rect
		(start -4.4 -6.2)
		(end 4.5 3.4)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "c511b319-6265-4f84-be53-a7af0664836c")
	)
	(fp_rect
		(start -4.2 -3.2)
		(end 4.2 3.17)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "aae404ee-2b11-46c9-a2ca-e882118ddc04")
	)
	(fp_rect
		(start -1.9 -6)
		(end 1.9 -3.2)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "ca4e42f5-f897-47e5-8eee-c00e9499a2fe")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 2.5 0)
		(unlocked yes)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b18d5dfe-55ae-40e8-a8cb-c1de28aead91")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -2.86 0)
		(size 1.3 3.2)
		(drill oval 0.95 2.84)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "4b80891d-07ce-4cf5-ae65-81ecb066a9b6")
	)
	(pad "2" thru_hole rect
		(at 2.86 0)
		(size 1.3 3.2)
		(drill oval 0.95 2.84)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "0e095001-b385-4519-937a-2450dbad2223")
	)
	(embedded_fonts no)
)
